|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-489/2019-12 |  | oznaka naročila: | A-37/20 G  |
| Datum: | 19.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000063/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Savinjo (CE0082) z ureditvijo križišč na R1-225/1246 v km 3,335 - Letuš** |

**JN003347/2020-B01 - A-37/20; datum objave: 28.05.2020**

**Datum prejema: 19.06.2020   12:25**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni
Postavka: 5.1 Tesarska del postavka 0004 S 5 1 612 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo 2,1 do 4 m v količini 392 m2. (za opaž zgornje plošče na območju konzol zunaj ločne konstrukcije).
Vprašanje: Kako je predvideno podpiranje s podporami visokimi 2,1 do 4 m glede na to, da je pod objektom reka Savinja in ni mogoče podpiranje v strugo, ker mora biti omogočen prosti pretok v primeru visokih vod?
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Način oziroma tehnologijo podpiranja konzolnega dela AB plošče predvidi ponudnik glede na svojo tehnologijo v okviru tehnološkega elaborata, ki ga mora izdelati pred pričetkom izvajanja teh del. Nosilni oder mora biti pred uporabo pregledan in prevzet s strani odgovornega tehnologa. Zaradi narave vodotoka se nosilni oder ne podpira v vodotok, spodnji rob nosilnega odra naj sega nad koto Q500. (311,80). Strošek nosilnega odra je potrebno zajeti v zgoraj navedeni postavki. (5.1 Tesarska del postavka 0004 S 5 1 612)