|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-491/2019-08 |  | oznaka naročila: | A-19/20 G  |
| Datum: | 28.02.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000065/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok (CE0060, CE0061) na R2-424, odsek 1225 v Loki** |

**JN001024/2020-B01 - A-19/20, datum objave: 19.02.2020**

**Datum prejema: 28.02.2020   14:04**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni!

Prosim za pojasnilo dveh postavk:

zavihek CE0060-----3-----31 342. Kakšen asfalt predvideva naročnik, debeline 65cm??
zavihek VGU CE 0060-----4-----43247. Preusmeritev vode s cevmi fi600 40ur??

hvala

**Odgovor:**

Postavki se pravilno glasita:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 31 342 |   |  Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B50/70 A3 v debelini 5 cm - pločnik |  m2 | 48,80 |

Točka VGU CE 0060 4 43247 formulira preusmeritev in kanaliranje vode v času gradnje, da se olajša izvedbo del. Izvajalec bo v Tehnološkem elaboratu sam optimiral tehnologijo del, postavko pa je potrebno, enako kot vse ostale, ovrednotiti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 43 247 |  | Preusmeritev vode v času gradnje po ceveh fi 600mm vključno z izdelavo zemeljskega čepa invzdrževanjem preusmeritve vode | ur | 40,00 |