|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-493/2019-05 |  | oznaka naročila: | D-14/20 G |
| Datum: | 28.02.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000081/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000** |

**Vprašanje:**

**JN001020/2020-W01 - D-014/20; Popravilo prepusta v Trpčanah pri Ilirski Bistrici na R3-632/1378 v km 7,000, datum objave: 19.02.2020**

**Datum prejema: 28.02.2020   11:53**

Spoštovani.  
V tehničnem poročilu je v opisu naročila navedeno, da se svetla širina v prepustu zmanjša na 2,80 m1. Naročnik za referenco zahteva pravokotno razdaljo med oporniki vsaj 3,0 m1, ker je več kot predvideva predmetna gradnja.   
Naročnika tako prosimo, da referenco zmanjša na 2,80 m1 svetle širine ter spusti ceno vrednosti na vsaj 40.000,00 EUR z DDV.   
Opomba: Popravilo prepusta zajema tudi izdelavo kamnitih (krilnih ) zidov, ki močno podražijo samo investicijo. Hkrati pa kot referenca pa ni zahtevana njihova izvedba niti vodenje takih del. Tako naročnika, da tudi skladno s tem korigira referenčno vrednost na 40.000 EUR.  
Hvala.

**Odgovor:**

Referenca *svetle širine* se nanaša na obstoječi objekt, oz. na svetlo širino prepusta pred posegom in ne na širino prepusta po zaključku del.

V točki 3.1.3.4. Navodil za pripravo ponudbe naročnik navaja, da *Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb*

*a) rekonstrukcijo AB prekladne in podporne konstrukcije premostitvenega objekta namenjenega za javni cestni promet svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 3,0 m1 ……*

Zaradi zahtevnosti rekonstrukcije objekta, ki je pogojena s fazno gradnjo za zagotovitev prevoznosti regionalne ceste in ob upoštevanju projektantske ocene predvidenih del, naročnik ne bo spreminjal zahtev za pripravo ponudbe.