|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-494/2019-04 |  | oznaka naročila: | A-6/20 G  |
| Datum: | 29.01.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000083/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja krožišča za GTC Škocjan v Dobruški vasi na R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej v km 0,271** |

**JN000219/2020-B01 - A-6/20, datum objave: 16.01.2020**

**Datum prejema: 29.01.2020   09:13**

**Vprašanje:**

Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine in ojačenega cementnega betona, z nosilnostjo 15 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
Koliko je zahtevana nosilnost pokrova - je mogoče prišlo do napake?

**Odgovor:**

Dejansko gre za napako v popisu del. Zahtevana nosilnost je 250kN (oz. 25t) v nepovoznih površinah in 400kN (oz. 40t) v voznih površinah.

Pri konkretni poziciji upoštevajte zahtevano nosilnost 250kN – TSC\_09\_000\_2006\_Popisi pri gradni cest postavka 44 961.