|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-503/2019-10 |  | oznaka naročila: | A-92/20 G  |
| Datum: | 26.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000110/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izgradnja hodnika za pešce z rekonstrukcijo regionalne ceste R1-216/1176 Dvor - Soteska od km 0,075 do km 0,505 na območju naselja Dvor** |

**JN005080/2020-B01 - A-92/20, datum objave: 13.08.2020**

**Datum prejema: 26.08.2020   11:23**

**Vprašanje:**

kakšen je detajl zunanjih polkrožnih stopnic

**Odgovor:**

Namesto postavke 54 571 se upošteva nov razdelan popis, kot je razvidno iz spodnjega opisa. Na Naročnikovi spletni strani je priložena slika obstoječega stanja stopnic Može in ceste pred njeno rekonstrukcijo, s shematskim zarisom novega stanja. Navedena sprememba bo upoštevana tudi v čistopisu popisa del.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54 571** | **IZDELAVA STOPNIŠČA MOŽE** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **BETONSKA DELA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranih betonov C12/15, prereza 0,04-0,08 m3/m2-m, frakcija 0-31,5 mm. Podložni beton pod temeljem stopnišča v debelini 10 cm. | m3 | **0,07** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Izdelava AB temelja stopnišča iz betona C25/30 XC2, prereza nad 0,30m3/m2-m. | m3 | **0,40** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Izdelava AB podesta, stopniščnih ram in gazišč iz betona C25/30 XC2, prereza do 0,30m3/m2-m. | m3 | **1,10** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje armature S500 in sicer RA 500/560-B in MAG 500/560-B ocena | kg | **250,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **BETONSKA DELA - skupaj:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **TESARSKA DELA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izdelava dvostranskega opaža za temelj stopnišča | m2 | **1,90** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Izdelava zavitih opažov, opaža za podest stopnišča, rame stopnišča in gazišč razvite površine | m2 | **11,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **TESARSKA DELA - skupaj:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **KLJUČAVNIČARSKA DELA** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Izdelava varovalne cevne ograje z vertikalnimi polnili iz pocinkanih cevi, kompletna izvedba | m1 | **5,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **KLJUČAVNIČARSKA DELA** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **54 571** | **IZDELAVA STOPNIŠČA MOŽE - SKUPAJ:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA** |  |  |  |  |
|   | **SKUPAJ** |  |  |   | **0,00** |