|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-9/2020-19 |  | oznaka naročila: | A-22/20 G  |
| Datum: | 14.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000136/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500** |

**JN001624/2020-B01 - A-22/20; datum objave: 11.03.2020**

**Vprašanje:**

**Datum prejema: 14.05.2020   15:10**

Pozdravljeni,

4. ODVODNJAVANJE

4.1 42 233 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s PE cevmi premera DN 160 mm (izkopi 5. ktg. in vsa ostala pomožna dela) m 760,00

4.2 42 233 Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1,1 do 2,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s PE DK cevmi premera DN 250 mm (izkopi 5. ktg in vsa ostala pomožna dela) m 60,00

Ali je pri zgornjih postavkah potrebno upoštevati tudi izkope in če je koliko m3/m1?
Ali so ti izkopi mogoče že v zemeljskih delih v spodnjih postavkah?

2.5a
21 364 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno, planiranje dna ročno m3 150,00

2.6
21 366 Izkop trde kamnine 5. kategorije za prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m m3 160,00

**Odgovor:**

4.1 0,20 m3/m izkopi v 5. ktg

4.2 0,20 m3/m izkopi v 5. ktg

V postavkah 2.5a in 2.6 so zajeti izkopi za prepuste in jaške.