|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-28/2020-18 |  | oznaka naročila: | A-38/20 G  |
| Datum: | 21.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000216/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija mostu čez kanal SD1 v Zlatoličju (MB0025) na R2-454/1400 v km 12,255** |

**JN003266/2020-B01 - A-38/20; datum objave: 26.05.2020**

**Datum prejema: 21.06.2020   12:30**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
kot je iz dostopnih dokumentov dokumentacije razvidno oz. se da delno razbrati tudi iz popisov se bo sistem odvodnjavanja izvedel z zbiranjem v glavno cev samo nad brežinami.
Ali se zavedate nevarnosti direktnega izliva v reko Dravo meteornih vod onesnaženih z olji, gorivi, zavorni prah? Oziroma v primeru nesreče in razlitja direkten iztok maziv/goriv v reko?
Ker je objekt na ključ vas v primeru, da se tudi iztoki nad reko spojijo v glavno kanalizacijsko cev odvodnjavanja prosimo za popravek cevovodov DN200 v metrih!
V primeru, da kljub našemu opažanju/opozorilu vztrajate pri takšni odločitvi upamo, da se zavedate nevarnosti osnaževanja reke posebej v primeru razlitja na objektu.
lep pozdrav

**Odgovor:**

Absolutne varnosti transportov nevarnih snovi žal ni mogoče nikjer zagotoviti, tudi na trasi pred in za objektom ne. Konkretni objekt je v premi, prehitevanje na objektu je prepovedano.

Odvodnja na objektu je projektirana v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. Za predmetni odsek je dnevni pretok vozil 4.812 EOV/dan < 12.000 EOV/dan (mejna vrednost).