|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-39/2020-15 |  | oznaka naročila: | A-32/20 G  |
| Datum: | 21.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000291/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R1-234/1280 Dole – Šentjur od km 2,050 do km 2,490** |

**JN002759/2020-B01 - A-32/20; datum objave: 05.05.2020**

**Datum prejema: 21.05.2020   11:52**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

- Prosimo za podatek o višini ročaja za pešce, ali pa objavite detajl ograj.
- Prosimo za objavo detajla tesnenja delovnega stika.

lp,

**Odgovor:**

Ročaj za pešce poteka na višini 1.10 m od pohodne površine.

Detajl ograje opisan v prejšnjih odgovorih.

Delovni stik plošča – stene se izvede z nabrekajočim trakom.

Dilatacijska rega se izvede po detajlu TSC 07 116 - Detajl 5.2 Za konstruktivne elemente do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani.