|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-55/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-31/20 G  |
| Datum: | 14.05.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000350/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti RT-912/3105 Novaki-Cerkno** **od km 4,750 do km 4,880** |

**JN002647/2020-B01 - A-31/20; datum objave: 28.04.2020**

**Datum prejema: 14.05.2020   07:50**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,
prosim za natančnejši opis, kaj naj kalkuliramo pri spodnjih postavkah.

5.1 Izdelava navezav na obstoječe stanje, zunanje ureditve, priključke, dovoze na parcele v enaki zunanji ureditvi - makadam
m2 88,00

5.2 Izdelava navezav na obstoječe stanje, zunanje ureditve, priključke, dovoze na parcele v enaki zunanji ureditvi - asfalt
m2 69,00

lp

**Odgovor:**

Kalkulacije zajemajo vse navezave na obnovljeno cesto v m2, tako asfaltne kot makadamske.

Asfaltni priključek:

Po KPP-ju in prečnih prerezih:

AC 8 surf B70/100, A5 5cm

tamponski drobir TD 0/32 20cm

kamniti nasipni material min 30cm

Makadamski priključek:

Zasip z izkopanim materialom ali tolčencem debeline cca. 30cm, oz. humusiranje in zatravitev skladno s prečnimi prerezi debeline cca. 15cm.