|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-84/2020-10 |  | oznaka naročila: | A-35/20 G  |
| Datum: | 4.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000481/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste Stari trg - Loški potok na R3-745/2407 od km 0.694 do km 1.643 in od km 1.820 do km 3.051** |

**JN003218/2020-B01 - A-35/20, datum objave: 25.05.202**

**Datum prejema: 4.06.2020   07:28**

**Vprašanje:**

Spoštovani!
V popisu TK I, TUJE STORITVE so postavke:
73 131 Prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po načrtu v dožini 1000m kpl 1,00
73 712 Električne meritve položenega kabla iz bakrenih vodnikov kos 1,00
73 722 Meritev položenega optičnega kabla kos 1,00
73 721 Meritev optičnega kabla na bobnu kos 1,00

Zaradi pomanjkljivih podatkov se postavk ne da ovrednotiti. Prosimo za podatke o kapaciteti kablov kateri se premikajo in kablov, ki se merijo.

**Odgovor:**

Gre za obstoječi Cu kabel tipa TK-10 100x4x0,6 v dolžini cca 450m in kabel tipa TK-10 50x4x06 v dolžini cca 550m. Na celotni tangirani trasi je izveden en odcep pri spremembi kabla iz 100x4 na 50x4 s kablom TK-10 10x4x0,6 in na kablu tipa TK-10 50x4x0,6 dva odcepa s kablom tipa 5x4x0,6. Kabli so vkopani v globini cca 0,8 – 1.0m. Od roba ceste se odmaknjeni od cca 0,7m do cca 5m ob mostu.