|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-85/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-59/20 G  |
| Datum: | 05.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000483/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160** |

**Vprašanje:**

**JN004548/2020-B01 - A-59/20; Ureditev državne ceste R1-210/1078 Škofja Loka Jeprca v naselju Godešič od km 1.991 do km 3.160, datum objave: 17.07.2020**

**Datum prejema: 05.08.2020   08:14**

Pozdravljeni,

naročnika prosimo za pojasnila:
- Postavka 5.0 Gradbena in obrtniška dela D.5.4. Izdelava brežine (kamnomet v betonu)-ureditev obstoječega jarka, v naklonu 1:1 z vsemi pripadajočimi deli - naročnika prosimo za detajl ureditve

- Postavka 8.2.7. gradbena dela - Javna razsvetljava Izdelava strojnega podboja cestišča 1xfi110 mm (v popisu 60 m) - ali gre za več podbojev ali en podboj v dolžini 60 m

- Pri javni razsvetljavi postavke vključujejo več del in so definirane v kompletu zato bi za pripravo korektne ponudbe potrebovali projektno dokumentacijo za izvedbo cestne razsvetljave in semaforizacije

- za postavko 8.2.14 in 8.2.15 za izvedbo temelja kandelabra za javno razsvetljavo naj naročnik objavi detajl izvedbe temelja

Hvala in lep pozdrav,

**Odgovor:**

k – D.5.4. Kamnomet v betonu je v plasti podložnega betona (C12/15) debeline 20 cm, vgradi se kamenje premera 10-20 cm. V razmerju 60/40 med profili D3 in A1.

Slika : Prečni profil D5.



k – Postavki 8.2.7.: Gre za več podbojev (6 lokacij).

k – Za cestno razsvetljavo in semaforizacijo bo dokumentacija dodana k specifikaciji naročila.

k – Postavki 8.2.14 in 8.2.15.: Razvidno iz dodane dokumentacije k specifikaciji naročila.