|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 07.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 07.07.2020   13:35**

**Vprašanje:**

Spoštovani.  
  
prosimo za dodatna pojasnila:  
MK  
  
1. Dobava in polaganje PVC DN 200 cevi minimalni notranji fi 188,20 mm komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm in obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom cevi (beton C 20/25), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - MK - priključki vtočnih jaškov  
m1 179,00  
  
  
kakšna cev SN4, SN8,...?  
  
2. Pri MK ni nikjer postavke za pregled pregled kanalizacije, čiščenje,...  
  
3. Poleg tega ni nikjer postavke za izvedbo križanj z obstoječimi vodi. Kot izvajalec ne vemo kje so obstoječi vodi in koliko jih je, kakšen je način izvedbe križanja, so obstoječi vodi v betonu ali pesku itd,. zato je ta strošek vkalkulirati v enotne cene nemogoče, zato naročnika pozivamo, da popravi popis del. Če vztraja pri popisu, potem naj objavi vsa križanja, število križanj, katere vode prečkamo, načrte križanj, da bomo lahko dela realno ovrednotili.

**Odgovor:**

1. Vgradi se cevi SN8.
2. V »črnem tisku pred postavkami: »«enotnih cenah zajeti strošek izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov, črpanje vode iz gradbene jame, zavarovanje gradbene jame, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti.««
3. Postavka za izvedbo križanj bo dodana popisu del