|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G  |
| Datum: | 07.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 07.07.2020   15:18**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.

prosimo za podatek:

Dobava in izdelava kamnitih zidov z lokalnim kamenjem debeline do 30 in višine do 100 cm z izdelavo kape, vse komplet - zlaganje po principu vrstenja, fuge so ozke, vrste tečejo vodoravno, ne glede na teren, vse komplet
m3 53,00

Ali je zid obdelan enostransko ali dvostransko? Kje je ta zid? Kakšna kapa zidu? Se oblači AB zid ali se ta isti kamniti zid polni še z betonom in armaturo?

**Odgovor:**

V tej postavki je zajeto prestavljanje obstoječih ograjnih zidov pri cesti – kamniti zidovi so obojestransko obdelani (kot obstoječi), uporabi se kamenje iz obstoječih zidov, po potrebi se dodaja kamen lokalnega izvora. Jedro zidu se polni z betonom in minimalno armaturo. Kape so enake kot na obstoječih zidovih.