|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 08.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 08.07.2020   10:11**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni.  
  
Vezano na zahtevo po tehnični in strokovni sposobnosti za vodjo gradnje in gospodarski subjekt zahtevate sledeče reference:  
Vodja gradnje:  
− rekonstrukcijo, novogradnjo ali obnovo državne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV)  
− izgradnjo AB zidov na državni cesti, v celotni višini nad 2,0 m skupaj s temeljem in v skupni dolžini nad 50,0 m  
Ponudnik:  
a) rekonstrukcijo, novogradnjo ali obnovo državne ceste v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV).  
b) izgradnja AB zidov na državni cesti, v celotni višini nad 2,0 m skupaj s temeljem in v skupni dolžini nad 50,0 m  
c) izvedba cestne razsvetljave na državni cesti v vrednosti nad 30.000,00 EUR brez DDV  
d) izvedbo nosilne in obrabne plasti voziščne konstrukcije na državni cesti površine nad 2.000,00 m2 in širine najmanj 5,50 m  
  
Glede na to da gre po specifikaciji in glede na načrte za izdelavo opornih in podpornih zidov, delno tudi kamnitih, naročnika pozivamo, da spremeni pogoj reference za oba subjekta in sicer:  
  
- izgradnjo opornih ali podpornih zidov na državni cesti, v celotni višini nad 2,0 m skupaj s temeljem in v skupni dolžini nad 50,0 m.  
  
Omejevati pogoj samo na AB zidove je diskriminatoren in v tem primeru pomeni izločevanje zdrave konkurence. Zato investitorja naprošamo, da spremeni pogoj, ki določa izpolnitev pogoja samo z AB zidom, kajti le tako se lahko zagotovi zdrava konkurenca, transparentna in nepristranska konkurenca.

**Odgovor:**

Predmet naročila je Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce skozi naselje Dutovlje z izgradnjo AB podpornega zidu št. 9 dolžine 92 m in višine do 4 m. Predvidena je izgradnja tudi drugih AB zidov obloženih s kamnito oblogo. Menimo, da referenčna zahteva po izgradnji zidu nad 50 m in višino nad 2 m ustrezna glede na razpisna dela.

Naročnik referenčnega pogoja za vodjo del oz. vodjo gradnje in gospodarski subjekt ne bo spreminjal ali dopolnjeval**.**