|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-26 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 21.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 21.07.2020   ob 11:38**

- Pri postavki izdelava klopi v krogu okrog dreves, kjer navajate pod detajlu, nimate risanega spodnjega dela, temeljenja, kako je sploh vpeto v podlago? Vse komplet? Ni jasno kaj ta komplet sploh zajema.  
- Saniranje površin pri priklapljanju na obstoječe vodovodne instalacije, vse komplet  
Kaj ta postavka pomeni? Kakšne so površine?  
-  
- Kateri zid je :  
Dobava in izdelava kamnitih zidov z lokalnim kamenjem debeline do 30 in višine do 100 cm z izdelavo kape, vse komplet - zlaganje po principu vrstenja, fuge so ozke, vrste tečejo vodoravno, ne glede na teren, vse komplet   
m3 53,00  
Kje se izvede ta zid? Označite na situaciji in objavite vzdolžni prerez.

**Odgovor:**

Pod 1: Dobava in izdelava AB zidu v loku s klopjo v krogu okrog dreves, 2r=2,0 m, d= 20 cm, višina betona min. 38 cm nad finalnim tlakom, leseni del na 45 cm, vse komplet

Vse komplet vsebuje izdelavo temelja dim.40/25 cm, stenica, klop, armatura, opaž, beton, lesene letve, vse komplet

Pod 2: Predviden je sanacija asfaltnih površin. (predviden količina 50 m2)

Pod 3: Odgovor je v pojasnilu št.18