|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-92/2020-27 |  | oznaka naročila: | A-56/20 G |
| Datum: | 21.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000506/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev ceste in izgradnja hodnika za pešce ob R1-204/1014 Štanjel-Dutovlje in R1-204/1015 Dutovlje-Sežana** |

**JN004254/2020-B01 - A-56/20; datum objave: 06.07.2020**

**Datum prejema: 21.07.2020   ob 11:53**

- Spoštovani.  
  
Pri kamnoseških delih navajate (npr. lokalni kamen REPEN) (min.tlačna trdnost 200Mpa, natezna trdnost 15Mpa)  
Kaj to pomeni, da je(bo)ustrezen lokalni kamen REPEN? Ni jasno čemu so zapisane ostale karakteristike (min.tlačna trdnost 200Mpa, natezna trdnost 15Mpa)? Je to mišljeno za drugo alternativo kamna, ki ni npr. REPEN? Zadeva je precej dvoumno zapisana in si jo lahko vsak razlaga po svoje.  
Torej ali je(bo) lokalni kamen REPEN ustrezen - brez dodatnih zahtev? Naročnik naj se odloči kaj zahteva: REPEN ali (min.tlačna trdnost 200Mpa, natezna trdnost 15Mpa).  
  
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

**Odgovor:**

Lokalni kamen REPEN je ustrezen.