|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-08 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 23.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 23.07.2021   13:01**

**Vprašanje:**

Spoštovani!  
  
V popisu razdelilne omare je dimenzija navedena kot: 12000x1000x300mm. Ali je morebiti prišlo do napake pri višini omare?  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Višina omarice je 1200mm.

Pravilen opis postavke se glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Pločevinasta prostostječa razdelilna omara razdeljena na dve polji. Polje 1 je odjemno mesto z meritvami porabljene električne energije, z zasteklenim izrezom za odčitek števca in s ključavnico distributerja, polje 2 je razdelilno krmilna omarica črpališča Omarica komplet, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. vxšxg - 1200x1000x300mm Distribucijski del širine 300 mm in instalacijski del 700 mm ločena s pregrado. Omarica vgrajena na betonski temelj, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom. Omara naj bo vgrajena na gradbenem platoju obdana s pohodnimi ploščami, ter manipulacijskim prostorom okoli omare vsaj 0,8m! Cena za omarico z vsemi deli, ki so našteti v spodnjih postavkah (2-50) | kos | 1,00 |

Navedena sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.