|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-94/2020-17 |  | oznaka naročila: | A-51/21 G |
| Datum: | 28.07.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-000511/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo** |

**JN004727/2021-B01 - A-51/21; datum objave: 12.07.2021**

**Datum prejema: 28.07.2021   10:39**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Vezano na popis bi prosili, da preverite naslednje:  
Tale popis je krepko zastarel ,saj so v njem kabli FG7, ki se že 5 let ne proizvajajo.  
  
Poleg tega obstaja diskrepanca med kabli in kabelskimi zaključki v točki 2. Kabelsko montažna dela kabel je N2XY-J 4X16+1,5 ( baker!) , zaključki pa za kabel NA2XY-J 5X16+1,5 ( aluminij)  
  
Pri projektiranju javne razsvetljave je potrebno upoštevati »Smernice in zahteve za projektiranje javne razsvetljave v vzdrževanju DRSI«, kjer je po novem zahteva za izvedbo napajanja s 5-žilnim napajalnim kablom, za katerega je potrebno pri primopredaji predložiti Izjavo o lastnostih v skladu s SIST EN 50575:2014+A1:2016.   
  
Prosim za odgovor!

**Odgovor:**

Tč. 1) Kabli FG7 so prosto dostopni na trgu in enostavno dobavljivi. V kolikor ima izvajalec težave z dobavo sme vgraditi enakovredne ali kvalitetnejše kable enakih presekov.

Tč. 2) Spremenijo se prve tri postavke popisa v zavihku »4.1\_CR\_Popis del«, v delu »2. Kabelsko-montažna dela«, tako da se glasijo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dobava in uvlačenje kabla N2XY-J 5x 16 +1,5 mm² | m | 325,00 |
| Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti 1 kV za kabel N2XY-J 5x 16 +1,5 mm² | kos | 17,00 |
| Dobava in uvlačenje kabla FG16OR16 5×2,5 mm² (povezava med svetilko in kandelaberskimi sponkami) | m | 90,00 |

Navedene spremembe postavk bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.