|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-149/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-36/20 G |
| Datum: | 05.06.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000658/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 4,100 do km 4,760 in od km 5,360 do km 6,140, 1. in 2. faza** | | |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil« in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen popravljen popis del – Popis de\_S1

Obrazložitev popravkov:

1. V zavihku CS-2.odsek, v postavki SVETLOBNA OPREMA, pod točko 1 in točko 2, naročnik namesto LED svetilke DITO LIGHTING DSL-12XTD z napajalnikom in nerjavnim nosilcem, ravno steklo, 30 W, 4500 K, 2200 lm, nagib 0°, zahteva LED svetilko PHILIPS LUMA MINI, sistemska moč max. 50 W, sistemski svetlobni tok 6000 lm, 3000 K, cestna optika DM10, funkcija Constant Flux, funkcija Dynadimmer (avtonomna redukcija - od vklopa do 22h - 100%, od 22h do 24h - 80%, od 24h do 5h - 60%, od 5h do izklopa - 100%), prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°.
2. V zavihku cesta 4,100-4,760, PREDDELA, je v postavki 20 »Izdelava oz. dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oz. izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj. (velja za celoten projekt, za vse faze dela, za ves čas gradnje), v celici G45 nastavljena formula.
3. V zavihku cesta 5,360-6,140, PREDDELA, je v postavki 24 »Izdelava oz. dopolnitev elaborata začasne prometne ureditve oz. izvršilne projektne dokumentacije za projekt za izvedbo v času izvedbe del zapore prometa, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj. (velja za celoten projekt, za vse faze dela, za ves čas gradnje), v celici G53 nastavljena formula. Postavka »Zavarovanje gradbišča v času gradnje z izbrano zaporo prometa - postavitev in vzdrževanje zapore po potrjenem ceniku koncesionarja.(velja za celoten projekt, za vse faze, za ves čas gradnje)«, je fiksirana.
4. V zavihku CS-1.odsek, je formula v celici F23 (vsota Skupaj v postavki Kabli in valjanec) popravljena tako, da pravilno sešteva.
5. V zavihku Cesta 4,100-4,760,

pod 2 ZEMELJSKA DELA, so korigirane naslednje postavke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **oznaka postavke** | **Opis dela** |  | **EM** | **cena/enoto** | **znesek EUR** |
| 21364 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | 42,00 | m3 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| 21752 | Izkopi vezljive zemljine 3.ktg za odvodne jarke in koritnice | 99,00 | m3 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| 22113 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3,ktg | 4.867,00 | m2 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| 22114 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4,ktg | 256,00 | m2 |  | 0,00 € |
| 24112 | Vgrajevanje nasipov iz zrnate zemljine - 3.ktg | 465,00 | m3 |  | 0,00 € |
| 24 117 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma | 465,00 | m3 |  | 0,00 € |
| 24461 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | 2.357,00 | m3 |  | 0,00 € |
| 25281 | Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom - kamnita obloga v betonu | 137,00 | m3 |  | 0,00 € |
| 29100\* | Odvoz izkopanega materiala na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom taks | 12.610,00 | t |  | 0,00 € |
| 29131 | razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.ktg zemljine | 601,00 | m3 |  | 0,00 € |
| 29133 | razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3.ktg zemljine | 4.263,00 | m3 |  | 0,00 € |

pod 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE, so korigirane naslednje postavke:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (D32), iz kamenin v debelini 21 do 30 cm | 1.128,00 | m3 |  | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |
| 31555 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm | 4.023,00 | m2 |  | 0,00 € |
| 32274 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | 3.937,00 | m2 |  | 0,00 € |

pod 4 ODVODNJAVANJE, je pod zaporedno številko 11, dvakrat zaporedoma pisana postavka 43284, zato se en zapis postavke briše.

pod 7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI, se spremeni tekst postavke N pod zaporedno številko 3 in sicer:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda | 30,00 | m' |  | 0,00 € |

je namesto opisa postavke »Prestavitev kabla srednjenapetostnega voda«, pravilen opis postavke »Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda«.

1. V zavihku Cesta 5,360-6,140

pod 7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI, se spremeni tekst postavke N pod zaporedno številko 3 in sicer je namesto opisa postavke »Prestavitev kabla srednjenapetostnega voda«, pravilen opis postavke »Prestavitev kabla nizkonapetostnega voda«.

Na naročnikovi spletni strani sta dodatno objavljeni situaciji komunalnih vodov.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.