|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-165/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-54/20 G |
| Datum: | 28.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000712/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) – Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100** |

**Vprašanje:**

**JN004500/2020-B01 - A-54/20; Ureditev regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Šentvid) Vodice, skozi Šmartno, od km 3.475 do km 4.100, datum objave: 16.07.2020**

**Datum prejema: 28.07.2020   09:15**

Spoštovani!  
  
JAVNA RAZSVETLJAVA  
Post.:Podvrtanje glavne ceste in vstavljanje PC-E/110 (2 9m; 1 7m cevi)  
m1 25  
Kaj pomeni 29 m in 17m cevi, če je podvrtavanja 25 m.  
  
Hvala in lep pozdrav

**Odgovor:**

Če natančno preberete, se postavka glasi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *09.* | *Podvrtanje glavne ceste in* |  |  |  |  |
|  | *vstavljanje PC-E/110* |  |  |  |  |
|  | *(2\*9m; 1\*7m cevi)* | *m* | *25* |  |  |

Navedeno je 2x9m, kar je 18m in 1x7m, kar je 7m. Vsota je 25m, kar pomeni, da je potrebno 3x prestavljati vrtalno garnituro in izvesti tri vrtine, dve vrtini dolžine 9 metrov in eno vrtino dolžine 7m. Predvidena so podvrtavanja regionalne ceste, prečkanje priključnih cest pa je predvideno z prekopi.