|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-172/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-50/20 G  |
| Datum: | 3.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000732/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah** |

**JN003762/2020-B01 - A-50/20; Dobava in postavitev varnostnih ograj na državnih cestah, datum objave: 15.06.2020**

**Datum prejema: 03.07.2020   12:07**

**Vprašanje:**

Spoštovani.

Tehnični pogoj, da mora biti nosilni steber izdelan v obliki profila C je oblikovne (in ne strokovno tehnične) narave in tudi steber drugačne oblike profila lahko zadosti tehničnim karakteristikam, ki so obvezne za zagotavljanje funkcije varnostne ograje. Kaj je objektiven in strokoven razlog za določitev prav takšne oblike nosilnega stebra in zakaj ne bi mogel biti nosilni steber izdelan v drugačni obliki (npr. oblika V)?

Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Pogoj izhaja iz zahteve po kompatibilnosti ograj in navezave z obstoječimi varnostnimi ograjami. V primeru, da gre za samostojno ograjo, ki se postavlja v celoti in z višjim nivojem zadrževanja so stebri lahko tudi drugačne oblike.