|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-191/2020-03 |  | oznaka naročila: | A-34/20 G |
| Datum: | 17.08.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000820/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Preplastitev vozišča R3-713 odsek 4910 Ljutomer - Savci - Ptuj od km 0.860 do km 5.465.** |

**JN004870/2020-B01 - A-34/20;, datum objave: 03.08.2020**

**Datum prejema: 17.08.2020   10:36**

**Vprašanje:**

Glede na Vaš odgovor na vprašanje o dobavi asfalta iz baze oddaljene 130 km od gradbišča, vam podajamo naše mnenje in poziv k umaknitvi tega pogoja.  
  
Naše mnenje je, da oddaljenost in čas od baze do gradbišča, ne igrata pomembno vlogo. Naj opišem samo primer: če imamo gradbišče npr. v Idriji ali še višje proti Cerknem je oddaljenost cca. 50km od LJ. Za to razdaljo potrebujemo cca. 1 uro. V tem času pridemo po AC iz LJ do MB, razdalja pa je cca. 120 km! Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, vgrajevanjem in kontrolo asfaltnih zmesi, vedo da je edini merodajni podatek minimalna temperatura pripeljane asfaltne zmesi pred vgrajevanjem. Ta je res sicer povezana s časom in razdaljo transporta, nikakor pa je ne moremo in ne smemo opredeljevati z nekimi številkami kot jih navajate vi v odgovoru. Te zahteve so bile zapisane v TSC samo in zaradi lastnikov asfaltnih baz in omejevanja konkurence.  
  
Zato vas pozivamo da zahteve umaknete in spremenite tako kot smo zgoraj predlagali (min. T asfaltne zmesi pred vgrajevanjem).  
  
LP

**Odgovor:**

Naročnik po ponovni preverbi ukinja omejitev razdalje do asfaltne baze in si pridržuje pravico, da ob vgradnji asfaltninh zmesi preverja temperaturo, ki mora biti skladna z zahtevami iz Smernic in tehničnih pogojev za graditev asfaltnih plasti (TSC 06.300 / 06.410 : 2009).