|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-214/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-79/20 G  |
| Datum: | 28.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000866/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312** |

**Vprašanje:**

**JN004693/2020-W01 - D-79/20; Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312, datum objave: 24.07.2020**

**Datum prejema: 28.07.2020   14:57**

Pozdravljeni
Prosim vas za prerez kamnite zložbe in detajl robnega venca. V popisu je omenjeno, da je naklon enak kot obsoječa brežina ceste, kakšne širine je temelj in vprašanje je raster sidernih palic.

**Odgovor:**

* Izdelava kamnite zložbe, višine od 1,0 do 3,0 m, dolžine 48,0 m, z kamnino ki je zmrzlinsko odporna, kamen od fi 300 – 1200 mm, v razmerju kamen 70% in beton 30%, beton C 25/30, z naklonom enakim kot obstoječa cestna brežina Opomba: Peta zložbe mora biti temeljna v raščeno osnovo, min 1,00 m v globino (pod obstoječ teren), z večjimi kamni do fi 1200 mm. Zložba je zgoraj široka 0,50 m, spodaj pa do 1,2 m širine. Izvedba komplet z vsemi del (tudi vgradnja barbakan) in vgradnja sidernih palic RA fi 22 na 30 cm.

Prerez ceste in kamnite zložbe z AB robnim vencem: skica je objavljena na Naročnikovi spletni strani.