|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-242/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-58/20 G |
| Datum: | 23.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000923/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575** |

**Vprašanje:**

**JN004378/2020-B01 - A-58/20; Rekonstrukcija ceste R3-653/1363 Sodražica-Hrib, od km 9.826 do km 10.575, datum objave: 10.07.2020**

**Datum prejema: 23.07.2020   08:45**

V popisu del je objavljena nestandardne postavke, ki pa so šifrirane kot standardne in sicer   
  
21 224 m3 Široki izkop zemljine 3-4. kategorije strojno z nakladanjem 8.450,00  
  
21 324 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3-4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem 177,40  
  
21 364 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3-4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem 15,58  
  
  
Gre za formiranje nestandardnih postavk povsem po nepotrebnem in v nasprotju s predpisi, čeprav je mogoče vse narediti skladno s TSC 09.000 : 2006. Glede na to da predstavlja 3. kategorija material, ki se koplje z bagrom z žlico med tem ko gre pri 4. kategoriji za kamen, ki se ga pikira in šele nato naklada in odvaža gre za povsem različne cene, zato prosim, da projektant razdeli količino materiala 3-4 ktg. na material 3. kategorije in ločeno na material 4. kategorije in formira ločene postavke za 3 in ločeno za 4. kategorijo. Material 5. kategorije predstavlja kamen, ki se ga koplje z miniranjem. Kategorizacija namreč ni enaka GIPOSS-ovi.

**Odgovor:**

* Naročnik bo objavil popravek popisa del.