|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-249/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-74/20 G |
| Datum: | 30.07.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-000942/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774** |

**Vprašanje:**

**JN004657/2020-W01 - D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774, datum objave: 23.07.2020**

**Datum prejema: 30.07.2020   14:43**

Pozdravljeni  
  
Prosim za razlago postavke zavihek krožišče, št 0009 "Prestavitev ltž pokrovov na novo lokacijo in višino vključno z obdelavo jaška, dobavo in vgraditev pokrova z razbremenilno ploščo (vodovod, elektrika) kvadratni vijačeni pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep s protihrupnim vložkom in tesnilno gumo (npr. art 802a LIVAR)".  
Kako se postavi pokrov na novo lokacijo, če se ne prestavlja jaška oz. izdela novega jaška na drugi lokaciji?  
  
Hvala  
  
lep pozdrav

**Odgovor:**

* Predvidena je prestavitev pokrova na obstoječem jašku vključno z obnovo AB plošče (velikosti cca 1,6/1,6 m) – prestavitev zaradi poteka novih robnikov.
* V prilogi 1 je detajl jaška.