|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-268/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-77/20 G  |
| Datum: | 1.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001005/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožišča na cesti R3-614/1048 od km 0,300 do km 0,700 Opatje Selo - Komen** |

**JN005262/2020-B01 - A-77/20; datum objave: 24.08.2020**

**Datum prejema: 1.09.2020   10:49**

**Vprašanje:**

Spoštovani!

V tehničnem poročilu (9.5.6 Prometna oprema; Oprema za varovanje prometa) je navedeno, da je na naletni strani predviden jekleni blažilec trka in zaključnica.
V popisu tega ni.
Prosimo za obrazložitev.

Hvala in lep pozdrav.

**Odgovor:**

Odbojna ograja se izvede z vkopanimi zaključnicami dolžine 4,0 m, ki so horizontalno zamaknjene z naklonom n=1:10.

V popisu del se doda postavka:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 281 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m  | kos | 2,00 |

Predračunska količina postavke 64 000 se korigira na dolžino 100,0 m:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 000 | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4. | m1 | 100,00 |

Na Naročnikovi spletni strani je objavljen korigiran popis del.