|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-124/20 G |
| Datum: | 25.11.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m** |

**Vprašanje:**

**JN007197/2020-W01 - D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m, datum objave: 18.11.2020**

**Datum prejema: 25.11.2020   08:46**

Pozdravljeni,  
  
prosimo naročnika, da pojasni v kolikšni širini se bo rezkalo plombe - postavka in sicer za:  
  
- odsek od km 1.150 do 1.700 postavka 4. Rezkanje in odvoz asfaltnega sloja v debelini do 9,0 cm - plombe, rezkanec se uporabi pri ureditvi bankin, višek materiala se odpelje na deponijo za ponovno predelavo.  
- odsek od km 2.000 do 3.226 postavka 24. Rezkanje in odvoz asfaltnega sloja v debelini do 9,0 cm - plombe, rezkanec se uporabi pri ureditvi bankin, višek materiala se odpelje na deponijo za ponovno predelavo.  
- odsek od km 4.375 do 5.397 postavka 7. Rezkanje in odvoz asfaltnega sloja v debelini do 9,0 cm - plombe, rezkanec se uporabi pri ureditvi bankin, višek materiala se odpelje na deponijo za ponovno predelavo.  
  
Hvala in lep pozdrav,

**Odgovor:**

Globinske sanacije - plombe se na vseh treh odsekih izvede na mestu večjih posedov v minimalni širini 1,0 m.