|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-279/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-124/20 G  |
| Datum: | 26.11.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001047/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m** |

**Vprašanje:**

**JN007197/2020-W01 - D-124/20; Ojačitev vozišča na cesti G1-6/odsek 0339 Pivka - Ribnica, od km 1.150 - 1.700; 2.000 - 3.226; 4.375 - 5.397 , v skupni dolžini 2.798 m, datum objave: 18.11.2020**

**Datum prejema: 26.11.2020   08:41**

Spoštovani,

prosimo za pojasnilo ali naj pri koritnici/muldi upoštevamo asfalt za obrabno plast kot je zapisano v postavki:

Izdelava asfaltne koritnice/mulde, širine 50 cm, asfalti debeline 9 cm AC 22 base B 50/70 + 4 cm AC 11 surf B 50/70, komplet z vsemi deli (vsi stiki premazani s fleksibilno bitumensko pasto)

ali upoštevamo enak asfalt kot je na vozni površini se pravi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2?

Hvala

**Odgovor:**

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer pri postavkah izdelava asfaltne koritnice/mulde naj se upošteva enak asfalt kot je na vozni površini. Nova postavka se glasi:

»Izdelava asfaltne koritnice/mulde, širine 50 cm, asfalti debeline 9 cm AC 22 base B 50/70 A2 + 4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, komplet z vsemi deli (vsi stiki premazani s fleksibilno bitumensko pasto)«