|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-280/2020¸-02 |  | oznaka naročila: | D-92/20 G  |
| Datum: | 08.09.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001051/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635** |

**Vprašanje:**

**JN005312/2020-W01 - D-092/20; Izvedba pločnika na cesti G2-106, odsek 0262 Rašica-Žlebič od km 3,550-3,760 in od km 5,200-5,635, datum objave: 26.08.2020**

**Datum prejema: 08.09.2020   09:38**

Spoštovani

Prosimo da objavite dimenzije in količine gabionskih košar. Prav tako objavite debelino žice oz. ali ustreza debelina 5,5 mm, dimenzijo mrežnega okenca oz. ali ustreza okence dim. 5x20. Prav tako prosimo da objavite načrte gabionskih košar.

**Odgovor:**

V opisu naročila so podane dimenzije podpornega zidu, dolžina 40m in višina 3m. V popisu del je pod postavko 11. Izdelava gabionov od 0,5 do 2m3/m2 iz pocinkane žične mreže napolnjene s karbonatno kamenino odporno proti zmrzali. Dimenzije gabionov so 1x1x0,5m, 1x1x1m oziroma 2x1x1m. Debelina pocinkane žice je od 2,6 do 3,0mm, dimenzija okvirčka mreže je 80x100mm.

Pod postavko 31. Izdelava projektne dokumentacije IN (izvedbeni načrta) in INID (izdelava Izvedbenega načrta izvedenih del), mora ponudnik oz. izvajalec del pred izvedbo del pripraviti načrt.