|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-291/2020-18 |  | oznaka naročila: | A-71/21 G  |
| Datum: | 20.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obvoznica Vodice** |

**JN001701/2021-B01 - A-71/21; datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 20.04.2021   16:08**

**Vprašanje:**

Spoštovani,
prosimo za odgovor na naslednja vprašanja:
1. 5.1.3. Kanalizacija K11, postavka N 1 1 103; kakšna je globina jaška DN1000?
2. 1.1.1. Deviacije, 1.1.1.3 Deviacija 1-48, postavka S 2 1 112 in S 2 5 111; pri postavki površinskega izkopa z odrivom do 50 m, je količina 1907 m3. V postavki humuziranja pa je navedena količina 1907 m2. Ni pa navedene postavke deponiranja odvečne plodne zemlje. Kje je napaka?
3. 1.1.2. Glavna trasa, 1.1.2.4 Odvodnjavanje, postavka N 2 1 103; v popisu je navedena kanaleta širine 50 cm. Noben proizvajalec ne izdeluje kanalet širine 50 cm, vendar vsi širine 40 cm, kot imate tudi v drugih postavkah navedeno. Naročnika prosimo za obrazložitev, za kakšne kanalete gre?
4. Škatlast propust v P8 in P6; v poglavju tuje storitve je navedena postavka geotehničnega nadzora (1 KPL). Koliko ur tehničnega nadzora moramo upoštevati v posamezni postavki?
5. 6.4. Semaforizacija, Križišče K10 in K11; pri obeh križiščih imate pri ostalih stroških naveden projektantski nadzor (KPL 1). Koliko ur, se upošteva pri posamezni postavki?

**Odgovori:**

1. Jaška sta globine 2 do 3m (2,53m, oz. 2,24m).
2. Napaka je v količini površinskega izkopa plodne zemljine. Pravilna količina je 572m3.
3. Napaka v opisu, tudi tu je pravilna širina 40cm.
4. Upošteva se 20 ur. Skladno z odgovorom na vprašanje št. 13 vsi ponudniki upoštevajo ceno 55 EUR/h. Torej je vrednost te postavke določena 1.100 EUR/kpl.
5. Upošteva se 10 ur. Skladno z odgovorom na vprašanje št. 13 vsi ponudniki upoštevajo ceno 55 EUR/h. Torej je vrednost te postavke določena 550 EUR/kpl.