|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-314/2020-08 |  | oznaka naročila: | D-106/20 G  |
| Datum: | 06.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001099/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m** |

**Vprašanje:**

**JN007671/2020-W01 - D-106/20; Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje - Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m, datum objave: 10.12.2020**

**Datum prejema: 06.01.2021  11:20**

Spoštovani,
V popisu voziščne konstrukcije imate navedeno, da se izvede nosilni asfalt zmesi AC22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm, ter obrabna in zaporna plast AC11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm. V karakterističnem prečnem profilu, ki ste ga objavili dne 22.12.2020 pa je navedeno, da se izvede nosilni asfalt AC22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, ter obrabna in zaporna plast AC8 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm.
Kaj naj ponudniki upoštevamo?
Prav tako prosimo za objavo tehničnega poročila in še drugih načrtov.

**Odgovor:**

Naročnik bo predložil tehnično poročilo.

Ponudniki naj upoštevajo pri pripravi ponudbe izvedbo nosilnega sloja asfalta AC22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm, ter obrabna in zaporna plast AC11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, kot je navedeno v popisu.