|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-317/2020-18 |  | oznaka naročila: | A-122/20 G  |
| Datum: | 20.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001113/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste R2-422/1333 PODSREDA – BRESTANICA od km 0,220 do km 2,100** |

**JN007742/2020-B01 - A-122/20; datum objave: 14.12.2020**

**Datum prejema: 20.1.2021   09:54**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
SKLOP ODVODNJAVANJE 1.ETAPA:
- Prosimo za preverbo pravilnosti enote/mere za postavko III.26. verjetno bi bilo pravilno KOS
SKLOP OZ1:
- Ali se demontaža obstoječih cestnih ograj JVO ter prometnih znakov pri zidovih podvaja, ker so znaki in ograje predvidene za odstranitev že pri skopu CESTA?
- V postavki S 5 4 274 navajate v popisu del za zidanje s kamnom "glej referenčno steno v tehničnem poročilu" v tehničnem poročilu nismo zasledili nobene slike referenčne stene?
SKLOP PZ1:
- prosimo za objavo detajla/skice po popisu predvidene lesene zagatne stene v sklopu 2.7
SKLOP CESTNA RAZSVETLJAVA:
- Če prav razumemo je potrebno pri postavki 19. upoštevati strošek izdelave PZI projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo, ali pravilno beremo opis postavke, ali pa je mogoče mišljen PID (projekt izvedenih del)?.
- Ali gre pri postavki 9. za zasip z izkopanim materialom ali z novim dobavljenim materialom iz kamoloma ali gramoznice, v kolikor gre za nov material, potem je potrebno popraviti količino predvidenega odvoza viška materiala na stalno deponijo pod postavko 10.

lep pozdrav

**Odgovor:**

Ad/SKLOP ODVODNJAVANJE 1.ETAPA

Naročnik bo objavil korigiran popis del, kjer bo enota mere za postavko III. 26 kos.

Ad/SKLOP OZ1

Pri omenjeni postavki ne gre za podvajanje in sicer je demontaža obstoječih ograj iz žične mreže in prometnih znakov na mestih objektov v popisu del upoštevana v zavihkih objektov.

Navedba, v postavki S 5 4 274, »glej referenčno steno v tehničnem poročilu« je v postavkah popisov posameznih objektov napačna. Naročnik bo objavil korigiran popis del brez zgoraj citirane navedbe v posameznih postavkah objektov.

Ad/SKLOP PZ1

V popisu predvidena lesena zagatna stena dejansko predvideva, da se za varovanje gradbene jame uporabi vertikalne zabite tračnice z vmesnimi lesenimi polnili (»berlinska stena«).

Ad/SKLOP CESTNA RAZSVETLJAVA

Pri postavki 19 je mišljena izdelava izvedbenega načrta cestne razsvetljave v naselju Podsreda in sicer predvidoma od km 0,220 do km 0,400. Naročnik bo objavil korigiran popis del te postavke.

Pri postavki 9. je treba upoštevati zasip z izkopanim materialom.