|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-345/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-100/20 S  |
| Datum: | 14.10.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001214/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 13.200** |

**Vprašanje:**

**JN006129/2020-W01 - D-100/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R2-425/1266, Šentvid-Šoštanj, od km 9.200-km 13.200, datum objave: 06.10.2020**

**Datum prejema: 14.10.2020   15:34**

Spoštovani,

na strani 4 projektne naloge je navedeno: izvedejo se izkopi sondažnih jaškov oziroma plitvih vrtin skozi voziščno konstrukcijo. Prosimo naročnika za pojasnilo ali je potrebno izvesti jaške oziroma vrtine skozi vozišče ali pa se lahko izvedejo raziskave tik ob vozišču (bankina).

Lep pozdrav

**Odgovor:**

Od projektanta se pričakuje, da za potrebe temeljenja in izvedbe voziščne konstrukcije, cestnih prepustov, nasipnih in vkopnih brežin izvede vse potrebne geološke preiskave na osnovi katerih poda celovito poročilo obstoječega stanja voziščne konstrukcije in lastnosti tal obcestnega pasu, kjer se predvideva razširitev vozišča. V ta namen se za preiskavo 4 km odseka izvede vsaj 20 sondažnih jaškov (razkopov) ob cesti in vsaj 10 plitvih vrtin skozi voziščno konstrukcijo.