|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-354/2020-12 |  | oznaka naročila: | A-111/20 G |
| Datum: | 20.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001263/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje** |

**JN007706/2020-B01 - A-111/20; datum objave: 11.12.2020**

**Datum prejema: 20.1.2021   10:16**

**Vprašanje:**

Spoštovani,  
  
Naprošam vas za pojasnilo postavke:  
S 6 4 742 Dobava in vgraditev naletne zložljive zaključnice za razred P2, skladno z EN-1317-4, dolžine 7m  
  
Naletna zaključnica dolžine 7 m je P4, naletna zaključnica P2 je dolžine 3 m, podatka P2 dolžine 7m sista usklajena.  
Ali v ponudbi upoštevamo naletno zaključnico P4 dolžine 7m ali P2 dolžine 3m?

**Odgovor:**

Spoštovani.

V zavihku »*CESTA (reg. cesta + rondo)«* postavka »S 64 742 Dobava in vgraditev naletne zložljive zaključnice za razred P2, skladno z EN-1317-4, dolžine 7m« zajema dobavo in vgradnjo jeklenega modularnega blažilca trka P2 za hitrost trka 80 km/h, testiran in certificiran skladno z ENV 1317-4, dimenzij dolžine 3090 mm, širine 330 mm ter višine 750 mm.