

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-354/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-111/20 G |
| Datum: | 13.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001263/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev krožnega križišča na križanju cest R3-686/1278 Tepanje-Žiče, AC-A1 Šentilj-Sermin, 0136 priključek Slovenske Konjice, priključek POC Tepanje** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na Naročnikovi spletni strani je objavljen dopolnjen popis del z dodanimi postavkami za izgradnjo panelne ograje z betonskim temeljem. V popisih del zavihka *»CESTA (reg. cesta + rondo)«* so pod točko »*7 TUJE STORITVE«* dodane postavke:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 0007 | S 7 9 600 | Dobava in montaža lamelne ograje z vodoravno linijo vpetja aluminijastih lamel na aluminijaste stebre, višine 1,60m. Profil lamele do 150x20mm, aluminijasti stebri se pritrdijo na betonski temelj, vključen ves material za montažo iz nerjavnega jekla. Ograja je prašno barvana. | M1 | 35,00 | | 0008 | S 7 9 601 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m (temelj ograje). | M2 | 55,00 | | 0009 | S 7 9 602 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 X0, Dmax=16mm v deb. 10 cm (temelj ograje). | M3 | 2,00 | | 0010 | S 7 9 603 | Dobava in vgrajevanje betonskega rebrastega železa premera do 12 mm (fi 10 mm, 0.617 kg/m). | KG | 25,00 | | 0011 | S 7 9 604 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, Q 335 5.389 kg/m2 (temelj ograje). | KG | 297,00 | | 0012 | S 7 9 605 | Dobava in vgraditev cementnega betona C20/25 XD1, XF4, Dmax= 32 mm v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 (temelj ograje š=20cm). | M3 | 11,00 | | 0013 | S 7 9 606 | Dobava, vgraditev in odstranitev lesenih letvic 2/2 cm (posneti robovi) (temelj ograje). | M1 | 70,00 | |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.