|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-364/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-108/20 G  |
| Datum: | 30.10.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001308/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica – Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice** |

**JN006512/2020-B01 - A-108/20; Rekonstrukcija ceste R1-212/1119 Bloška Polica Sodražica od km 13,540 do km 15,352 skozi Žimarice, datum objave: 20.10.2020**

**Datum prejema: 30.10.2020   12:54**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Naročnika naprošamo za dodatna pojasnila / odgovore:
Cesta I post 24.115 »Vgrajevanje nasipa z mehke kamenine 4 kategorije zasip meteornih kanalov in prepustov z utrjevanjem v slojih«
VPRAŠANJE: Ali se upošteva nasip z izkopanim materialom ali je mišljen zasip z dobavo materiala iz kamnoloma?

Cesta-1 post 32 255 in Cesta-2 post 32 254 »Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm hišni priključki«
VPRAŠANJE: Zakaj je v popisu asfalt A5, najbrž je mišljen A4 (A5 se uporablja za pločnike)?

Naročnika naprošamo, da objavi:
- Detajli ograje Most čez Perilščico iz štokanega betona in kovinskih polnil
- Detajl ograjnega zidu Most čez Perilščico
- Detajl diletacije Most čez Perilščico, škatlasti prepust
- Načrt Avtobusnih postajališč
- Načrt pridržne ograje za pešce: Most čez Bistrico post 64 921 Dobava in vgraditev nosilca pridržne ograje za pešce (po načrtu) in 64 923 Dobava in vgraditev zaključnice pridržne ograje za pešce (po načrtu)

ETAP 2 DEL AP post N66 921 »Dobava in postavitev tipskega koša za smeti kos Dobava in pritrditev table za vozni red iz aluminijaste pločevine, velikosti 350\*500 mm.«
VPRAŠANJE: Ali je v tej postavki potrebno upoštevati dobavo koša in dobavo table za vozni red. Dobava in pritrditev table za vozni red se namreč ponovi tudi v naslednji postavki N66 922?

Hvala!

**Odgovor:**

* V postavki 24 115 (zaporedna št. 0018), v zavihku CESTA-1, v sklopu 2.4. Nasipi, klini zasipi, posteljica in glinasti naboj je predviden nasip z dobavo materiala iz kamnoloma.
* Pri postavki 32 225 (zaporedna št. 0006), v zavihku CESTA-1, v sklopu 3.2. Obrabne in zaporne plasti gre za asfalt na mestu hišnih priključkov prek hodnikov za pešce, kjer se izvede dvoslojni asfalt. Zaključni sloj je predviden iz obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
* Prilagamo:
* detajl ograje mostu čez Perilščico
* detajl ograjnega zidu mostu čez Perilščico
* detajl dilatacije – most čez Perilščico
* načrt - detajl ograje mostu čez Bistrico

Detajl avtobusnega postajališča je objavljen na Naročnikovi spletni strani.

* V postavki N66 921 (zaporedna št. 0006), v zavihku AP (Etapa 2), v sklopu 6.6. Druga prometna oprema cest se upošteva dobavo in postavitev tipskega koša za smeti. Dobave in pritrditve table za vozni red iz aluminijaste pločevine, velikosti 350\*500 mm se v tej postavki ne upošteva.

Naročnik bo objavil korigiran popis del.