|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-368/2020-02 |  | oznaka naročila: | D-122/20 G  |
| Datum: | 25.11.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001316/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 13,420 do km 14,630, med naselji Biš in Gočova** |

**Vprašanje:**

**JN007134/2020-W01 - D-122/20; Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska od km 13,420 do km 14,630, med naselji Biš in Gočova, datum objave: 16.11.2020**

**Datum prejema: 25.11.2020   10:52**

Kaj ste mislili pod besedno zvezo ''brez razširitev'' pod zahtevo
- / (b) − strojno vgradnjo nosilne ali vezne asfaltne plasti (AC base ali AC bin) ter obrabne asfaltne plasti (AC surf ali SMA) vozišča v širini vsaj 5,0 m (brez razširitev) in hkrati v neprekinjeni dolžini vsaj 500 m
pri referenčni zahtevi za kader por 3.1.3.3 in referenčni zahtevi za gospodarske subjekte pri 3.1.3.5?

**Odgovor:**

Spoštovani.

Po navodilih za pripravo ponudbe se zahteva referenčni posel za vodjo del iz točke 3.1.3.3 sedma alineja in referenčni posel za gospodarski subjekt iz točke 3.1.3.5 b) strojno vgradnjo nosilne ali vezne asfaltne plasti (AC base ali AC bin) ter obrabne asfaltne plasti (AC surf ali SMA) vozišča v širini vsaj 5,0 m (brez razširitev) in hkrati v neprekinjeni dolžini vsaj 500 m

Vozišče v asfaltni izvedbi se zahteva v širini minimalno 5,0 m brez upoštevanja razširitev v krivinah.