

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-378/2020-01 |  | oznaka naročila: | A-2/21 G |
| Datum: | 01.02.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001350/0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Izvedba rekonstrukcije ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice od km 3.600 do km 4.210, skozi naselje Podgračeno** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Naročnik spreminja Popis del;  Odstranjeni sta postavki 1.1 Predela v zavihku **Prestavitev vodovoda**:   * 1.1.4 Zakoličba oz. trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno z detajli in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v kataster komunalnih vodov (GIS).   - meteorni kanal kos 5,00  - vodovod obstoječi kos 10,00  - elektro vod kos 3,00  - telekomunikacijski vodi kos 5,00  - kanalizacija kos 1,00 in   * 1.1.5 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščita le-teh skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov. kos 5,00   Dodani sta postavki 1.1 Predela v zavihku **Prestavitev vodovoda**:   * 1.1.4 Zakoličba oz. trasna in višinska obeležba obstoječih komunalnih in drugih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno z detajli in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v kataster komunalnih vodov (GIS). Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 5.000 € in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računov upravljalcev vodov. kos 1,00 * 1.1.5 Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščita le-teh skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov. Vrednost postavke je že fiksno določena v višini 1.000 € in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računov upravljalcev vodov. kos 1,00   V poglavju 1.3 Montažna (strojna) dela zavihku **Prestavitev vodovoda** so odstranjene **vse** postavke in so zamenjane z novimi.  Odstranjena je postavka pod poglavjem 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA v zavihku **Avtobusni postajališči:** »Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XD1, XF4, PV-II, D32, S3 v prerez do 0,20 m3/m2-m1. Venec zidu. Vključno z dobavo in vgradnjo opaža, razopaževanjem, čiščenjem opaža. Vključno z dobavo in vgradnjo armature. Vključno z notranjo kontrolo kakovosti. – 5 m3«  Dodane so postavke pod poglavjem 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA v zavihku **Avtobusni postajališči**:   * Izdelava podprtega opaža za betonski venec s podporo, visoko do 2 m. m2 8,00 * Izdelava dvostranskega vezanega opaža za betonski venec (višina venca 0.25 m). m2 20,00 * Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF3, PV-II, D32, S3 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. Betonski venec. m3 7,00 * Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 10 mm, za srednje zahtevno ojačitev. kg 293,40   V zavihku **SPLOŠNO** pod poglavjem Kulturna dediščina je odstranjen opis: »Objekte in območja kulturne dediščine, ki se nahajajo v neposredni bližini ali znotraj območja gradnje, je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem.« |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.