|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-384/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-27/21 G |
| Datum: | 06.04.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001364/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rezkanje, izravnava, preplastitev G2-111/373, Ruda(Izola) - Valeta na stacionaži: od: 2320m do: 3020m** |

**Vprašanje:**

**JN001696/2021-W01 - D-27/21; Rezkanje, izravnava, preplastitev G2-111/373, Ruda(Izola) - Valeta na stacionaži: od: 2320m do: 3020m, datum objave: 22.03.2021**

**Datum prejema: 06.04.2021   14:23**

Pozdravljeni,  
  
naprošamo za pojasnitev postavke :  
  
Dobava in montaža pasivno varne opreme, in sicer 11112 »Usmerjevalni stebriček« oranžne barve in PZ 2303 »Obvezna vožnja mimo«, velikosti 600 mm. Znak obvezna smer mimo se postavi na pasivno varni stebriček s pritrdilno ploščo dolžine 400 mm. (Pasivno varni stebrički morajo skladno s standardom SIST EN 12899-3 izpolnjevati naslednje lastnosti:način vgradnje tip D3, svetlobno odbojna površina razreda RA1 ali razreda RA2, pritisk vetra WL1, odpornost svetlobno odbojne površine proti udarcem DH 1)  
  
Zanima nas iz katerega materiala je predviden PZ 2303?   
  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

PZ 2303 mora biti izveden v obliki, barvi, velikosti ter materialih, ki ustrezajo tehničnim zahtevam in standardom, določenim s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

Konstrukcija prometnega znaka mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN 12899-1:2008 in drugimi tehničnimi zahtevami.