|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-402/2020-04 |  | oznaka naročila: | A-107/20 G  |
| Datum: | 15.10.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001467/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste R2-402/1426 Solkan Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje** |

**JN006169/2020-B01 - A-107/20; datum objave: 07.10.2020**

**Datum prejema: 15.10.2020   14:48**

**Vprašanje:**

Glede JVO je v TP navedba, da je JVO zaključena obojestransko z vkopano zaključnico dolžine 4m. Ter da je postavljena po celotnem odseku poti in se le dvakrat prekine. Glede na prikaz JVO v objavljeni situaciji (ter glede na namestitev ograje na obeh straneh ceste) se ograja začne ali zaključi 6x na bakini ter 4x na robnem vencu. Prosim za odgovor, koliko vkopanih zaključnic dolžine 4m je potrebno vključiti za posamezne sklope naročila (CESTA, OZ in KZ)?

**Odgovor:**

Jeklena varnostna ograja se zaključi:

- 7x z vkopanimi zaključnicami v bankini

- 1x z zaokrožitvijo ograje ob priključku v polni višini

- 1x pri obstoječi mostni ograji v polni višini.

Dolžina zaključnic je 12m.