|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-410/2020-07 |  | oznaka naročila: | D-123/20 G  |
| Datum: | 14.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001528/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420** |

**JN007776/2020-W01 - D-123/20; Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420, datum objave: 15.12.2020**

**Datum prejema: 14.01.2020   09:04**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
- V sklopu MOST sta postavki S 12 498 podani v neobičajnih enotah, rušenje betonskih elementov v enoti kg, rušenje jeklenih elementov pa v enoti m3. Prosimo za zamenjavo enot.
- Objaviti detajl za postavko N 42 842 Izpustna glava z žabjim pokrovom, podati tudi premer žabjega pokrova ter vrsto materiala.
- Postavka za začasni most iz škatlastih elementov se pojavi dvakrat, enkraj v sklopu most pod postavko N 45 192 ter drugič v sklopu odvoz pod postavko 45 193. Prosimo za popravek.
- Naročnika pozivamo, da poda oceno predvidene zapore v času gradnje (fiksno za vse ponudnike), kot je to običajno na tovrstnih razpisih.
- Prosimo za objavo načrtov VGU (vodogospodarske ureditve).

lep pozdrav.

**Odgovor:**

Spoštovani.

* Pri postavkah S12 498 upoštevajte naslednje enote in količine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 12 498 | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona | **m3** | **45,00** | 0,00 | 0,00 |
| S 12 498 | Porušitev in odstranitev jeklenih elementov objekta , *odstranitev jeklenih elementov premostitvenega objekta* | **kg** | **1.750,00** | 0,00 | 0,00 |

* postavka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 42 842 | Izvedba izpustne glave z žabjim pokrovom (po detajlu) vključno z vsemi potrebnimi izkopi, betonom kvalitete C16/20 in žabjim pokrovom  | kos | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

**pri zavihku most se ne bo izvedla zaradi spremembe načina odvodnjavanja**

* postavka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 193 | Izdelava prefabriciranega armiranobetonskega škatlastega prepusta svetlih dimenzij 300x200cm (6 montažnih elementov dolžine 150 cm), vključno z izvedbo kamnitih oblog in kamnite obloge dna struge v območju prepusta. Postavka zajema postavitev in kasnejšo odstranitev začasnega prepusta ter vzpostavitev prvotnega stanja | m1 | 9,00 |

**se upošteva samo pri zavihku 3-začasni obvoz.**

* postavka v sklopu novega mostu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N 45 192 | Izdelava okvirnega ploščatega prepusta iz ojačenega cementnega betona s svetlim prerezom nad temelji 4,1 do 8 m2, je tu kot informacija.**Izdelava začasnega prepusta iz šestih montažnih elementov 300x200x150 cm je ovrednotena pri začasnem obvozu** | m1 | 0,00 |

**Objavljen bo čistopis popisa del.**

* Stroški zapore ceste, ki je potrebna za izvedbo Nadomestna gradnja mostu čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046) RT-933/1193 v km 11,420 so v veliki meri odvisni prav od usposobljenosti ponudnika za efektivno delo, za kar najbolje poskrbi s primernim osebjem, mehanizacijo in koordinacijo del, zato za te stroške naročnik ne navaja ocen.
* Objavljamo Načrt vodnogospodarskih ureditev.pdf