|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-420/2020-05 |  | oznaka naročila: | A-140/21 G |
| Datum: | 02.08.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001553/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja)** |

**Vprašanje:**

**JN004877/2021-B01 - A-140/21; Rekonstrukcija ceste G1-11/1062 Koper-Dragonja od km 14,400 do km 14,650 (MMP Dragonja), datum objave: 16.07.2021**

**Datum prejema: 02.08.2021   07:38**

Pozdravljeni  
  
Naročnika prosimo za popravek popisa oz. projekta, beton tlačne trdnosti C25/30 po standardu ne more imeti oznake XA1, v izogib težavam pri izvedbi in dokumentaciji po končani gradnji.  
  
Hvala  
Lep pozdrav

**Odgovor:**

Spremeni se tlačna trdnost betona na C30/37.

Spremenijo se spodnje postavke v sklopu »1. Premostitveni objekt za visoke vode (inundacijski most)«, del 5 »gradbena in obrtniška dela«:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 314 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prehodne plošče | 20,25 | m3 |
| 53 315 | Priprava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 30/37, v temeljne pilotne grede | 98,00 | m3 |
| 53 612 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XC2 (prehodna pl. + pilotna greda) | 118,25 | m3 |
| 53 641 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 30/37 za stopnjo izpostavljenosti XA1 | 118,25 | m3 |

Čistopis spremenjenega popisa del bo objavljen v sklopu »Sprememba razpisne dokumentacije 02«.