|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-424/2020-12 |  | oznaka naročila: | A-116/20 G |
| Datum: | 14.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001584/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116) na G1-4/1258 v km 8,550** |

**JN007348/2020-B01 - A-116/20; datum objave: 24.11.2020**

**Datum prejema: 14.12.2020   11:16**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
Ker niste odgovorili na naša vprašanja oziroma dopolnitev vas še enakrat prosimo za mankajoče podatke kot sledi po postavkah:  
C3) Montažna dela- TK kabel Telekom  
01. Dobava in položitev TK voda ki ga izbere operater omrežja ( npr. TK 59) v izkopani rov in  
položen v PVC cev 110mm komplet z obojestranskim prerezom kabla in priklopom na  
obstoječi kabel m 50...(tip, kapaciteta in število kablov?)  
02. Dobava in montaža zemeljskih spojk za spoj TK voda kos 4...(tip in kapaciteta? )  
03. Izklop in ponoven priklop TK voda na levi in desni strani potoka kos 1...(tip, kapaciteta  
kabla)  
C4) Montažna dela- koaksialni kabel Telemach  
01. Dobava in položitev koaksialnega kabla, ki ga izbere operater omrežja v izkopani rov in  
položen v PVC cev 110mm komplet z obojestranskim prerezom kabla in priklopom na  
obstoječi kabel m 50...(tip, kapaciteta in število kablov?)  
02. Dobava in montaža zemeljskih spojk za spoj koaksialnega kabla kos 4...tip in kapaciteta?  
03. Izklop in ponoven priklop koaksialnega kabla na levi in desni strani potoka kos 1...(tip,  
paciteta kabla)  
Stran 1

**Odgovor:**

C3) Montažna dela- TK kabel Telekom – bakreni krajevni kabel

Pri ponudbi upoštevajte kot je navedeno v popisu del:

Dobava in položitev TK voda, ki ga izbere operater omrežja (npr. TK 59) v izkopani rov in položen v PVC cev 110mm – dolžina 50 m  
Dobava in montaža zemeljskih spojk za spoj TK voda – 4 kos

C4) Montažna dela - koaksialni kabel Telemach  
  
Pri ponudbi upoštevajte kot je navedeno v popisu del:

Dobava in položitev koaksialnega kabla, ki ga izbere operater omrežja v izkopani rov in položen v PVC cev 110mm komplet z obojestranskim prerezom kabla in priklopom na obstoječi kabel – dolžina 50 m  
Dobava in montaža zemeljskih spojk za spoj koaksialnega kabla – 4 kos