|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-433/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-118/20 S  |
| Datum: | 17.11.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001636/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760** |

**Vprašanje:**

**JN007018/2020-W01 - D-118/20; PZI rekonstrukcije regionalne ceste R3-681/4006 Laško-Breze-Šentjur od km 4+530 do km 5+760, datum objave: 11.11.2020**

**Datum prejema: 17.11.2020   11:28**

Spoštovani

Naprošam naročnika, da v točki 7.3.1 Geološko-geomehansko poročilo bolj natančno definira terenske raziskave. Pojasnite prosim kaj pomeni "Izvesti geološko - geomehanske raziskave v vrtini (6 kom) ter razkopih (3 kom) skladno z Geološko geotehničnim elaboratom iz predhodne dokumentacije (tč.3.1)"
Hvala za razumevanje

**Odgovor:**

Elaborat mora podati vse pogoje za temeljenje objektov ter temeljenje in obnovo voziščne konstrukcije. Poudarek je treba dati na labilna, plazovita in erozijsko ogrožena območja.

* Izvesti je potrebno izkope sondažnih jaškov za ugotovitev dimenzij in kvalitete obstoječe konstrukcije ter sestave raščenih tal, vključno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamičnega modula Evd iz katerega se oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaškov na nivoju raščenih tal.
* Glede na projektno rešitev je potrebno izvesti tudi izkope sondažnih jaškov za določitev pogojev temeljenja zidnih konstrukcij ter izvedbo preiskav z dinamičnim penetrometrom za potrebe določitve pogojev temeljenja vseh potrebnih objektov.