|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-437/2020-01 |  | oznaka naročila: | D-121/20 G  |
| Datum: | 07.12.2020 |  | MFERAC: | 2431-20-001649/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala – Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi** |

**Vprašanje:**

**JN007465/2020-W01 - D-121/20; Dravska kolesarska povezava: Odsek HE Fala Jabolčna pot v občini Selnica ob Dravi, datum objave: 30.11.2020**

**Datum prejema: 04.12.2020   14:40**

Spoštovani,
v tehničnem poročilu je zapisano, da se obstoječi podporni zid nadviša za 0,70m, nato pa se nanj pritrdi lesena varovalna ograja minimalne višine h=1,20m. Glede na tehnično poročilo je povsod lesena varovalna ograja minimalne višine h=1,20m, v popisu pa je tudi postavka lesena varovalna ograja minimalne višine h=1,80m. Na katerem delu parapetnega zidu je nameščena ta lesena ograja višine h=1,80m?
Prosim za objavo detajla lesene ograje višine h=1,80m.

**Odgovor:**

* Nadvišanje obstoječega zidu je predvideno med lokalno zožitvijo mešane površine in profilom P13. Obstoječi zid je višinsko nižje od nivoja ceste. Z izgradnjo mešane površine, se višinska razlika med obstoječim zidom in niveleto mešane površine še nekoliko poveča. Predvidena je bila ograja višine 1,80m iz dveh razlogov, da dosežemo varno višino min. 1,20m po »Pravilniku o kolesarskih površinah«, ter da se prepreči padec v globino saj se teren za obstoječim zidom strmo spušča.
* Dodan je detajl lesene ograje višine 1,80m »priloga G.151.11«