|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-459/2020-02 |  | oznaka naročila: | A-43/21 G  |
| Datum: | 09.03.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001750/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija regionalne ceste R3-687/7207 Dole-Ponikva-Loče od km 6,140 do km 8,500 3. in 4. faza** |

**JN000828/2021-B01 - A-43/21; datum objave: 15.02.2021**

**Datum prejema: 09.03.2021   14:45**

**Vprašanje:**

Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
SKLOP Cesta od 7,800-8,500:
- Ali je pri postavki 13 (24112) mišljen zasip z predhodno izkopano zemljino 3.kategorije ali je potrebno uoštevati nabavo iz kamoloma?
- Postavko 3 N Prestavitev kabla srednjenapetostnega voda je potrebno bolj specificirati, ali pa oceniti vrednost, ker tako kot je obesedena do sedaj, je ni mogoče strokovno ovrednotiti.
SKLOP OZ-4:
- V postavkah S44 111, S 44 163 ter S 44 174 gre verjetno za napako pri opisu pokrova, saj betonski pokrovi z tako nosilnostjo ne obstajajo?
- V postavki S 56---- ni vidno besedilo postavke, navedeni pa so 3,00 kos ?

lep pozdrav

**Odgovor:**

Naročnik bo ustrezno spremenil in pravočasno objavil spremenjen popis del s količinami. Spremembe so naslednje:

SKLOP oz. list Cesta od 7,800-8,500:

Pri postavki 13 (24112) je predviden zasip iz predhodno izkopane zemljine 3. kategorije (celica C50)

Postavka 3 N (celica C137) je vezana na postavko 2 N. Postavka bo v spremenjenih popisih popravljena; kabel je nizkonapetostni. Priložena je situacija elektroenergetskih ukrepov.

SKLOP OZ-4 oz. list »objekti-OZ-PZ« (Celice P72-P74.)

Postavke S44 111, S 44 163 ter S 44 174 Upoštevajo naj se betonski pokrovi po opisu, ustreznih dimenzij. Nosilnost se črta.

Tekst postavke S 56 (Celica P107) je »Dobava in vgraditev merilne celice za odčitavanje sil v sidrih«