|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-470/2020-06 |  | oznaka naročila: | D-5/21 G  |
| Datum: | 26.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001766/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec** |

**Vprašanje:**

**JN008052/2020-W01 - D-005/21; Prometno - tehnični ukrepi za zmanjšanje hitrosti vozil na R1-206/1029 Trenta - Bovec, datum objave: 29.12.2020**

**Datum prejema: 26.01.2021   09:51**

Pozdravljeni
V razpisu smo zasledili detajl lesene varnostne ograje nivoja N2W5. Glede na določil TSC-ja 02.210 je minimalna višina ograje 750 mm. Omenjena ograja pa dosega višino zgolj 670 +/- 20 mm kar je v nasprotju z zahtevami.
Poleg tega ima ograja okrogel profil lesenega ščitnika. Zahteve naravnih parkov pa je po oglati obliki ščitnikov. Lepo bi prosili za pojasnilo oz spremembo.

**Odgovor:**

Opis postavke v popisih je Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W5. Zahtevam zadosti lesena varnostna ograja (kvadratni ali okrogel profil) v skladu z TSC 02.210 : 2010 Varnostne ograje pogoji in način postavitve, višine 75cm nad robom vozišča in CE certifikatom. Omenjena skica je priložena kot primer izvedbe. Prilagamo detajl izvedbe.