|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-482/2020-09 |  | oznaka naročila: | A-10/21 G |
| Datum: | 6.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001805/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950** |

**JN007919/2020-B01 - A-10/21; datum objave: 22.12.2020**

**Datum prejema: 6.1.2021   10:28**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni,  
  
S 1 3 291 0006 Začasna prestavitev komunalnih vodov v začasno lego na delovni oder izvajalca gradbenih del. V ta namen mora biti oder na tem delu zavarovan z ustreznimi horizontalnimi podporami in sidrišči po navodilih upravljalcev posameznih vodov. V postavki so upoštevani stroški izvajalca za koordinacijo in modifikacijo odra za vse komunalne vode. pavšal 1,00  
-ali začasno fizično prestavitev komunalnih vodov izvedejo upravljalci sami?  
-"V ta namen mora biti oder na tem delu zavarovan z ustreznimi horizontalnimi podporami in sidrišči po navodilih upravljalcev posameznih vodov"  
prosimo za podroben opis in detajl horizontalnih podpor in sidrišč  
-prosimo za detajle in načrt modifikacije odra  
-ali je ta postavka odveč glede na to da v nadaljevanju popisa še enkrat obravnavate začasne prestavitve za vsak vod ločeno

S 1 4 111 0009 Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2 M1 262,00  
Opomba: montažne plošče hodnika dim. 1,0x1,11x0,07 m vključno z litim asfaltom deb. 3 cm.  
-ali se ta postavka podvaja, ali ni to zajeto že v postavki S 1 2 495?  
-koliko m3 naj upoštevamo m1 odstranitve

V popisu nismo zasledili postavk, ki bi obravnavale izvedbo utora za vgradnjo nove dilatacije prav tako ne vseh ostali potrebnih del pri vgradnji dilataciji kot so dodatno sidranje, vgradnja armature, betona, priprava površine itd...ali boste ustrezno dopolnili popise?  
  
Hvala

**Odgovori:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 3 291 | 0006 | Začasna prestavitev komunalnih vodov v začasno lego na delovni oder izvajalca gradbenih del. V ta namen mora biti oder na tem delu zavarovan z ustreznimi horizontalnimi podporami in sidrišči po navodilih upravljalcev posameznih vodov. V postavki so upoštevani stroški izvajalca za koordinacijo in modifikacijo odra za vse komunalne vode. | pavšal | 1,00 |

Začasno fizično prestavitev komunalnih vodov izvedejo upravljalci sami v skladu s pogoji, na osnovi katerih so dobili soglasje za obešanje voda na objekt, enako velja, če so ga namestili brez soglasja.

Postavka zajema delno (v okviru možnosti in ob sodelovanju upravljalca voda) prilagoditev odra za komunalni vod.

Ustrezne podpore in sidrišča izvajalec uskladi z upravljalcem posameznega voda.

V poglavju TUJE STORITVE so dodani še stroški usklajevanj (koordinacije) pri izvajanju del, ki jih opravlja lastnik komunalnega voda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 4 111 | 0009 | Odstranitev montažnih elementov hodnika in robnega venca s površino prereza do 0,20 m2  Upoštevati 0,11 m3 na m1 odstranitve | M1 | 262,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 1 2 495 | 0008 | Porušitev in odstranitev cementnega betona | M3 | 56,0 |
|  |  | Opomba: naklonski beton voziščne plošče spremenljive debeline od 3 do 9 cm. |  |  |

Količina postavke 12 495 se zmanjša za 28,8 m3, pravilna količina je 56,00 m3.

**Objavljen bo čistopis popisa del.**

**Vgradnja nove dilatacije:**

Vsi detajli so obdelani v sklopu opažno – armaturnih načrtov opornikov.

Vgraditev dilatacije obravnava postavka S 5 8 271.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 5 8 271 | 0003 | Dobava in vgraditev prehodne vodotesne dilatacijske konstrukcije (po načrtu) za pomično zmogljivost **do 100 mm ( +/- 50 mm)** | M1 | 24,80 |
|  |  | Opomba: s sinusnimi ploščami vključno z zaščitno pločevino |  |  |