

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-482/2020-02 |  | Oznaka: | A-10/21 G |
|  Datum: | 6.1.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001805 / 0 |

**SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah (MB0261) na R2-435/1439 v km 1,950** |

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.

Obrazložitev sprememb:

|  |
| --- |
| Glede na dejstvo, da je potrebna referenca s prednapetimi kabli dejansko vsebovana v dveh referenčnih pogojih, se spremenijo referenčni pogoji navodil za pripravo ponudbe v točkah 3.2.3.3 (za vodjo del) in 3.2.3.4 (za ponudnika) tako, da se glasijo:* + - 1. Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
* ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
* vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot Vz vodja del, s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta
* zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
* aktivno govori slovenski jezik
* v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil:
* novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega s kabli prednapetega armirano betonskega objekta z razpetino med dvema sosednjima podporama vsaj 20 m
* novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega armirano betonskega objekta v vrednosti vsaj 750.000,00 eur (brez DDV)
* novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste v dolžini vsaj 100 m.

3.2.3.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti mora izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:1. novogradnjo ali rekonstrukcijo s kabli prednapetega armirano betonskega objekta z razpetino med dvema sosednjima podporama vsaj 20 m
2. novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenega armirano betonskega objekta v vrednosti vsaj 750.000,00 eur (brez DDV)
3. novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste v dolžini vsaj 100 m.

Naročnik objavlja čistopis Navodil za pripravo ponudbe\_S1. |

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.