|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-483/2020-06 |  | oznaka naročila: | A-11/21 G |
| Datum: | 18.01.2021 |  | MFERAC: | 2431-20-001806/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Nadomestna gradnja mostu (PT0169) čez Grajeno pri Ptuju na cesti R3-710/1292 v km  22,355** |

**JN007918/2020-B01 - A-11/21; datum objave: 22.12.2020**

**Datum prejema: 18.01.2021   13:16**

**Vprašanje:**

Spoštovani naročnik.  
V razpisni dokumentaciji v točki 3.2.3.4 je zahtevano, da mora ponudnik ali gospodarski subjekt med drugim izkazati;  
d) montažo in demontažo začasnega jeklenega mostu in pripadajočih AB temeljev na vzporedni obvozni cesti, razpona vsaj 15 m.  
  
Glede na to, da gre za objekt svetle razpetine 6 m, prosimo, da tudi zahtevo po začasnem jeklenem mostu zmanjšate na 6 m in s tem omogočite sodelovanje več zainteresiranim ponudnikom. Menimo, da če smo uspešno izvedli montažo in demontažo začasnega jeklenega mostu dolžine 6 m, smo tehnično sposobni izvesti tudi začasni most dolžine 15 m in več.  
  
Lep pozdrav.

**Odgovor:**

Spoštovani,

referenčni pogoj za montažo in demontažo začasnega jeklenega mostu in pripadajočih AB temeljev na vzporedni obvozni cesti, razpona vsaj 15 m je potreben zaradi specifike del in koordinacije izvedbe.

Začasni jekleni most je tipski in se sestavlja (s sodelovanjem in inštrukcijami Slovenske vojske) na licu mesta ter sinhrono pomika na nasprotni breg s pomočjo mehanizacije na obeh straneh. Izvedba je zahtevna, natančna in potrebne so izkušnje s tovrstnimi deli.

Izvedba poljubnega začasnega mostu dolžine 15 m je vprašljiva iz vidika konstrukcijske in prometne varnosti, modularen jekleni tipski most pa je bil razvit in se uporablja ravno zaradi izpolnitve vseh varnostnih parametrov.